|  |  |
| --- | --- |
| **Пункт** | **Технический параметр** |
| Модельный год | 2021 |
| Размеры Д x Ш x В | 2500/1040/1080мм (высота по седлу 715мм) |
| Вес сухой | 150 кг |
| Тормозная система | Гидравлическая с дисковым тормозом |
| Рама | пространственная, трубчатая, стальная труба 22\*2мм |
| Тоннель гусеничного блока | Цельногнутый стальной лист 1.5мм с усилителями |
| Двигатель | Одноцилиндровый, четырехтактный, с принудительным воздушным и дополнительным масляным охлаждением |
| Максимальная мощность | 9,25 л.с при 7500 об/мин |
| Крутящий момент | 9,8 Н.м. при 6000 об/мин |
| Система питания | карбюратор с подогревом диффузора дроссельной заслонки |
| Рабочий объем | 149,6 куб.см |
| Марка топлива | Бензин АИ92 |
| Емкость топливного бака | 7 л |
| Система запуска | электростартер и ручной запуск |
| Трансмиссия | вариатор с реверсом и нейтральной передачей |
| Привод гусеницы | усиленная цепь 530 |
|  |  |
| Движитель | Гусеничный, с передним расположением ведущих звездочек |
| Гусеница | Composit, резинотканевая, армированная, 2626/380 мм, 52 окна, грунтозацеп 23 мм |
| Тип задней подвески | склизово-катковая, с регулируемыми амортизаторами |
| Механизм натяжения гусеницы | Винтовой |
| Тип передней подвески | независимая многорычажная подвеска |
| Лыжи | 1020х145 мм |
| Максимальная грузоподъемность | 150 кг |
| Максимальная скорость | 45 км/ч |
| Установленные опции | Электронная панель приборов, ручки и курок газа с подогревом, розетка 12В, |
|  |  |